|  |
| --- |
| **锗镓发生器** |
| **一** | **总体要求** |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品技术参数表（datasheet）及产品彩页 | 具备 |
| 3 | 提供近三年的销售业绩 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 数量 | 1台 |
| **二** | **技术要求** |  |
| 1 | 用途:用于68Ga标记药物的制备 | 具备 |
| 2 | 所投产品保证为全新的、未使用的 | 具备 |
| 3 | Ge-68不小于30mCi | 具备 |
| 4 | 淋洗柱基质为SiO2 | 具备 |
| 5 | 淋洗溶液为0.05M盐酸，淋洗液体积不多于5ml | 具备 |
| 6 | 有效期不小于12个月或不少于250次淋洗 | 具备 |
| 7 | 淋洗效率不低于75% | 具备 |
| 8 | 洗脱液放化纯≥95%Ga3+ | 具备 |
| 9 | 洗脱液核纯≥99.9%68Ga | 具备 |
| 10 | Ge-68和其他γ杂质≤0.005% | 具备 |
| 11 | 金属离子 | 具备 |
| 11.1 | Fe≤10ug/GBq Cu≤10ug/GBq | 具备 |
| 11.2 | Zn≤10ug/GBq Pb≤10ug/GBq | 具备 |
| 12 | 细菌内毒素≤20EU/V | 具备 |
| 13 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| **三** | **技术及售后服务** |  |
| ★1 | 整机质保期≥1年（提供厂家保修承诺） | 具备 |
| 2 | 在质保期内每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日内 | 具备 |