|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **血小板聚集分析系统** | | |
| **一** | **总体要求** |  |
| **★**1 | 满足临床科室要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照科室要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页 | 具备 |
| **★**3 | 投标产品应为国内外知名品牌，提供医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 提供近三年的销售业绩（附销售合同） | 提供 |
| 5 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 6 | 数量 | 1台 |
| **二** | **技术要求** |  |
| 1 | 检测项目：二磷酸腺苷，胶原蛋白，肾上腺素，花生四烯酸，瑞斯托霉素，瑞斯托霉素辅助因子 | 具备 |
| ★2 | 请按顺序提供以下检测项目所需试剂名称、规格、每人份标本类型及用量、每人份试剂用量及试剂单价 | 具备 |
| 2.1 | 二磷酸腺苷 | 具备 |
| 2.2 | 胶原蛋白 | 具备 |
| 2.3 | 肾上腺素 | 具备 |
| 2.4 | 花生四烯酸 | 具备 |
| 2.5 | 瑞斯托霉素 | 具备 |
| 2.6 | 瑞斯托霉素辅助因子 | 具备 |
| 3 | 光学系统：激光光源 | 具备 |
| 4 | 标准物 : 有原厂校准物，可校正各通道标准聚集度 | 具备 |
| 5 | 系统可进行样本实时追踪管理。可以与LIS连接 | 具备 |
| 6 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、规格、型号、数量、单价) | 具备 |
| 7 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、规格、型号、数量、单价) | 具备 |
| **三** | **技术及售后服务** |  |
| **★**1 | 整机质保期≥3年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作 | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 | 具备 |
| **★**3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、电路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级 | 具备 |
| 4 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内提供备用设备，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 5 | 提供合同签订后到货时间 | 具备 |